{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量清单"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[10,7,11,7],[10,8,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["150米三峡游轮地毯采购清单"]
["船名：重轮长江云帆  工程编号：ZJ20-LYC007"]
["序号","项目名称","单位","使用部位","数量","单价\n（元）","价格\n（元）","参考图片","技术参数"]
[]
[1,"舱内层地毯","㎡","KTV",28.9,{"$nulls":3},"品名：阿克明斯特羊毛地毯；绒头成份：80%羊毛20% 尼龙；底背成份：高强力、高防腐涤棉经纱与优质pp或黄麻纬纱；胶粘剂  ：SBR环保羧基丁苯乳胶或EVA乳胶；密度：7×9×7；绒头高度：7mm；绒头重量：1300g/㎡±10；地毯幅宽：3.66m或4m；含CCS船用产品证书 (低播焰性、烟气及毒性）；地垫辅料：相对应品牌logo海绵阻燃软垫，厚度：8 m m  、B l级阻燃"]
[2,"舱内层地毯","㎡","电影院",195,{"$nulls":3},"品名：阿克明斯特羊毛地毯；绒头成份：80%羊毛20% 尼龙；底背成份：高强力、高防腐涤棉经纱与优质pp或黄麻纬纱；胶粘剂  ：SBR环保羧基丁苯乳胶或EVA乳胶；密度：7×9×7；绒头高度：7mm；绒头重量：1300g/㎡±10；地毯幅宽：3.66m或4m；含CCS船用产品证书 (低播焰性、烟气及毒性）；地垫辅料：相对应品牌logo海绵阻燃软垫，厚度：8 m m  、B l级阻燃"]
[3,"主甲板/上甲板地毯","㎡","客房区域",1130.9,{"$nulls":3},"品名：阿克明斯特羊毛地毯；绒头成份：80%羊毛20% 尼龙；底背成份：高强力、高防腐涤棉经纱与优质pp或黄麻纬纱；胶粘剂  ：SBR环保羧基丁苯乳胶或EVA乳胶；密度：7×9×7；绒头高度：7mm；绒头重量：1300g/㎡±10；地毯幅宽：3.66m或4m；含CCS船用产品证书 (低播焰性、烟气及毒性）；地垫辅料：相对应品牌logo海绵阻燃软垫，厚度：8 m m  、B l级阻燃"]
[4,"上甲板地毯","㎡","过道区域",322.8]
[5,"游步甲板/观景甲板地毯","㎡","客房区域",1877.2,{"$nulls":3},"品名：阿克明斯特羊毛地毯；绒头成份：80%羊毛20% 尼龙；底背成份：高强力、高防腐涤棉经纱与优质pp或黄麻纬纱；胶粘剂  ：SBR环保羧基丁苯乳胶或EVA乳胶；密度：7×9×7；绒头高度：7mm；绒头重量：1300g/㎡±10；地毯幅宽：3.66m或4m；含CCS船用产品证书 (低播焰性、烟气及毒性）；地垫辅料：相对应品牌logo海绵阻燃软垫，厚度：8 m m  、B l级阻燃"]
[6,"游步甲板/观景甲板地毯","㎡","过道区域",584.6]
[7,"驾驶甲板/阳光甲板地毯","㎡","客房区域",2019.1,{"$nulls":3},"品名：阿克明斯特羊毛地毯；绒头成份：80%羊毛20% 尼龙；底背成份：高强力、高防腐涤棉经纱与优质pp或黄麻纬纱；胶粘剂  ：SBR环保羧基丁苯乳胶或EVA乳胶；密度：7×9×7；绒头高度：7mm；绒头重量：1300g/㎡±10；地毯幅宽：3.66m或4m；含CCS船用产品证书 (低播焰性、烟气及毒性）；地垫辅料：相对应品牌logo海绵阻燃软垫，厚度：8 m m  、B l级阻燃"]
[8,"驾驶甲板/阳光甲板地毯","㎡","过道区域",628.4000000000001]
[null,"合计",null,null,6786.9,null,0]
[]
[{"$nulls":8}," "]