{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量清单"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["150米三峡游轮地胶采购清单"]
["船名：重轮长江云帆  工程编号：ZJ20-LYC007"]
["序号","项目名称","单位","使用部位","数量","单价\n（元）","价格\n（元）","参考图片","技术参数","备注"]
[]
[1,"舱内层地胶","㎡","辅助空间",165.39999999999998,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","船员活动室20.2 党群活动室27.4阅览室66.1.船员健身房25.7 新风控制室26"]
[null,null,"㎡","公共空间",102.7,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","SPA间28.1 过道35.07 展廊39.5"]
[2,"主甲板地胶","㎡","公共区域",87.7,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","监控室12.9，布草间15.3,船员餐厅59.5"]
[null,null,"㎡","过道区域",358.9,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。"]
[null,null,"㎡","船员间区域",474.1,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","六人间412.5四人间21.6一人间40"]
[3,"上甲板地胶","㎡","主餐厅区域",556,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。"]
[null,null,"㎡","公共区域",75.5,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","值班室广播室24.2,布草间15.3，楼梯间36"]
[4,"游步甲板地胶","㎡","主餐厅区域",570.3,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。"]
[null,null,"㎡","公共区域",50.3,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","储藏室23,布草间15.3，楼梯间36"]
[5,"观景甲板地胶","㎡","VIP餐厅区域",570.3,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","餐厅458,包房112.3"]
[null,null,"㎡","公共区域",37.3,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","医务室9,布草间15.3，储藏室13"]
[6,"驾驶甲板地胶","㎡","中厅区域",296.5,null,0,null,"PVC地板（片材），厚度要求2.5MM；规格尺寸：按照设计要求订制。耐磨层厚度：0.5mm。耐磨等级T级，残余凹陷度：0.01，加热翘曲：0mm；尺寸变化率：Portrait:0.18,重金属含量：0，静止承重力：250，绝热系数<0.15，CCS船用产品证书。","中厅296.5"]
[null,null,"㎡","客区区域",28.3,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","布草间15.3，储藏室13"]
[7,"阳光甲板","㎡","中厅区域",253.1,null,0,null,"PVC地板（片材），厚度要求2.5MM；规格尺寸：按照设计要求订制。耐磨层厚度：0.5mm。耐磨等级T级，残余凹陷度：0.01，加热翘曲：0mm；尺寸变化率：Portrait:0.18,重金属含量：0，静止承重力：250，绝热系数<0.15，CCS船用产品证书。","多功能厅253.1"]
[null,null,"㎡","多功能厅",565.8,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","多功能厅565.8"]
[null,null,"㎡","客区区域",73.6,null,0,null,"PVC同质透心地板（卷材），厚度要求2MM；规格尺寸：2M*20M防滑系数：R9；耐磨性≦7.5,耐磨等级P级，尺寸稳定性≦0.4，热穿学性：0.25；颜色稳定性≥6，28天后TVOC排放量≦0，CCS船用产品证书。","布草间15.3，+音控室15.2+储藏室43.1"]
["合计",{"$nulls":3},4265.8,null,0]